Приложение № 5 към **чл. 4, ал. 1** (ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

**ДО**

**ДИРЕКТОРА НА**

**РИОСВ ВАРНА**

 **У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**за инвестиционно предложение**

От: НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ

 *(име, адрес на възложителя)*

 гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6, БУЛСТАТ 000852544

 *(седалище, булстат)*

Пощенски адрес за кореспонденция: гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6,

Телефон, факс и e-mail: тел. 0579/72070, факс 0579874117, e-mail: mayor@balchik.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител:

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Лице за контакти: Димитрин Димитров

Адрес за кореспонденция: гр. Балчик, пл. „21- септември“ № 6,

Телефон за връзка: 0895554009

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че **Община Балчик** има следното предложение:

1. **Характеристика на инвестиционното предложение:**

 **„Основен ремонт на уличното платно на ул. „Райко Даскалов“ в гр. Балчик “- от ОТ475-476-477-478-479-480-481-482-308; L= 350,20 м.е“**

С реализацията на проекта ще се изпълнят следните задачи:

• подобряване на транспортно експлоатационните характеристики на уличната мрежа;

• повишаване на безопасността на движение и комфорта при пътуване;

• осигуряване на необходимите габарити за движение;

• подходящо повърхностно отводняване съобразено със съществуващото положение;

Улица ул. „Райко Даскалов“ се явява събирателна второстепенна улица V клас от уличната мрежа на гр. Балчик, с локално движение.

Проектът предвижда дейности по реконструкция и рехабилитация на улична настилка.

Проектът се изготви с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, съответстващ на класа улична мрежа и проектна скорост 50 км/h, съгласно изискванията на нормативните документи и приетата улична регулация.

1. **Съществуващо положение.
2.1. Обща част – местоположение -** ул. „Райко Даскалов“ в гр. Балчик “- от ОТ475-476-477-478-479-480-481-482-308; L= 350,20 м.

**3. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ**

Проектът се изготвя с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, съответстващи на улици V-ти клас, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, при условие за максимално придържане към съществуващия пътен участък и стриктно спазване на дадената от Възложителя Техническа спецификация.

Основните цели на разработката са да се даде решение за:

• подобряване на транспортно експлоатационните характеристики на уличната мрежа;

• повишаване на безопасността на движение и комфорта при пътуване;

• осигуряване на необходимите габарити за движение;

• подходящо повърхностно отводняване съобразено със съществуващото положение;

На база направените измервания, трасето на улицата е геометрирано в ситуация и се запазва съществуващото й положение.

Началото на участъка за проектиране е от кръстовище ул. "Черно Море“, а края е при кръстовище ул. "Георги Бенковски“.

За този участък, съгласно Заданието на Възложителя, се предвижда изцяло ново платно за движение, съобразно натоварването на улицата, демонтаж на съществуващите и монтаж на нови бордюри, ракордиране (повдигне, понижаване) на съществуващите ревизионните шахти съобразно нивелетата. Ремонт на тротоари и изграждане на нови.

  **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

През строителния период ще се използва трошен камък, асфалт, бетон и вода.

През периода на експлоатацията основно ще се натовари почвата и геоложката основа.

 **6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води;**

 Не се очакват вещества, които да са опасни при контакт с води.

**7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ще се образуват единствено в резултат от движението на МПС при строителството. Това няма да повлияе на общия фон.

**8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

С обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.).

 **9. Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект /водоплътна изгребна яма и др.):**

 Отпадъчните води няма да се формират. За работниците ще се поставят „сухи“ тоалетни.

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях):**

Не касае обекти с висок и нисък рисков потенциал, съгласно чл. 99б ЗООС.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) – Няма.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): Не е приложимо

Прилагам:

1. Обяснителна записка - 1 бр. на електронен и хартиен носител;

0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

х Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 19.05.2023 г. Уведомител: ……………………